슬레이트 겹 이음 할증률 계산방법

근거

2009 건설연구원 표준품셈 2편 건축

제14장 지붕 및 홈통공사 슬레이트 잇기 참조

제14장  지붕 및 홈통공사   1173

(지붕면적 m2당)

구 분	잇 기	치수(cm)	슬레이트 매수(매)	못 (kg)	지붕잇기공 (인)	보통인부 (인)
천 연 슬레이트	귀갑무늬	30.3×18.2 36.3×18.2	56.65(55) 46.85(45.5)	0.96 0.76	0.45 0.43	0.18 0.17
석 면 슬레이트	일자무늬	40×40 30×30	17.51(17) 29.87(29)	0.32 0.54	0.25 0.40	0.10 0.20
	다이아몬드 무 늬	40×40 30×30	10.3(10) 17.51(17)	0.19 0.32	0.15 0.25	0.10 0.20

[주] (1) 아스팔트 펠트 또는 루핑은 1.1m2/m2이다.

(2) 슬레이트 할증률은 3% 가산되어 있는 것이며 괄호안은 정미수              량이다.

(3) 부속재료는 별도 계상한다.

2. 골슬레이트

구 분	치수(cm)	슬레이트(매)	못(개)	지붕잇기공(인)	보통인부(인)
대 골 (m2당)	182×96 212×96 242×96	0.67 0.57 0.49	4 4 4	0.04 0.04 0.04	0.03 0.03 0.03
소 골 (m2당)	182×72 212×72 242×72	0.95 0.81 0.70	4 4 4	0.05 0.05 0.05	0.04 0.04 0.04
감 새 (m당) 각형슬레이트(m당) 용마루 (m당)	182 182 182	0.58 0.58 0.58	1 1 2	0.05 0.05 0.05	0.04 0.04 0.04

[주] (1) 부속재료는 별도 계상한다.

(2) 세로이음 겹침은 15cm로 하고 가로이음 겹치기는 대골 0.5골,

소골 1.5골로 한다.

(3) 필요에 EK라 대골 1.5골, 소골 2.5골로 겹침시는 아래표를 기준

기준 : (대골)

규격 : 세로 96㎝ * 가로 182㎝ [ 장당 1.74 ㎡ ]

7㎝

( 1 )                   ( 2 )                ( 3 )

7㎝

15㎝

15㎝

겹 이음 할증률 산식

(1)

(0.15 * 0.96) +(0.07 * 1.82)) / 1.74 = 0.155% ( 약 16% )

(2)

(0.07 * 1.82) / 1.74 = 0.0729% (약 7.3% )

(3)

(0.15 * 0.96) / 1.74 = 0.0827% (약 8.3% )